1.安装samba

# pacman -S samba

2.创建smb.conf

# cp /etc/samba/smb.conf.default /etc/samba/smb.conf

3.增加用户

# pdbedit -a -u root（root为samba用户名，可以根据自己需要修改）

设定访问共享目录的用户名和密码

4.修改用户密码

# smbpasswd root


5.启动服务

# systemctl start smbd.service nmbd.service


6.开机自启动服务

# systemctl enable smbd.service nmbd.service


7.尝试从windows远程访问samba



输入archlinux的ip



输入samba用户名和密码，确定

root 映射到 /home/root

8.新加一个共享目录（共享整个archlinux文件系统）

# vi /etc/samba/smb.conf

在文件最后增加如下：

[archlinux]

comment = archlinux total disk


path = /

valid users = root

public = no

writable = yes

printable = no




然后重启服务


# systemctl stop smbd.service nmbd.service

# systemctl start smbd.service nmbd.service


然后安装步骤7从windows重连samba，正常情况下会多出一个archlinux的文件夹。




打开该文件夹可以看到整个archlinux的文件系统（archlinux映射到/）




9.配置windows映射网络驱动器




打开我的电脑，点击映射网络驱动器，将[\\192.168.1.142\archlinux](file:///\\192.168.1.142\archlinux（192.168.1.142换)（将192.168.1.142成你的archlinux的ip）填入，选择一个你喜欢的盘符。



然后确定，再查看我的电脑，可以看到Y盘符。



当然，通过msys2的bash terminal也可以访问，只需要cd /y就可以了。



10.其他配置

所有配置都在/etc/samba/smb.conf，复杂的配置方法可以网上查一下，尤其是archlinux wiki。

<https://wiki.archlinux.org/index.php/Samba>